**KONTROLLPLAN** enligt plan- och bygglagen 10:6

Fastighetsbeteckning: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kommunens diarienummer (om det finns något):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ärendet avser: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

Byggherre (BH): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A-ritning (arkitektritning)

Entreprenör (E): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ K-ritning (konstruktionsritning)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant(BH eller E)  | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Resultat och datum | Signatur | Ev. anmärkning |
| Åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov/startbesked | BH | Visuellt | A-ritning |  |  |  |
| Varsam ändring med hänsyn till byggnadsverkets historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värde. | BH | Visuellt | PBL 8:17 |  |  |  |
| Skydd mot fukt i byggnadskonstruktion | BH | Visuellt | BBR 6:53 |  |  |  |
| Bärförmåga ochbeständighet (bärandekonstruktioner, avväxling vid nya öppningar, fuktskydd)  | BH | Visuellt | K-ritning |  |  |  |
| Att tillämpliga energikrav uppfylls | BH | Visuellt | BBR 9:4 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glasytor är utformas så att risken för skärskador begränsas *(om avståndet från glasytans**underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter)* | BH | Certifikat/intyg |  BBR 8:353 |  |  |  |
| Dörröppningar är tillgängliga | BH | Mätning | BBR 3:5 |  |  |  |
| Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader | BH | Visuellt | BBR 5:5 |  |  |  |
| Skydd mot brandspridning mellan byggnader | BH | Visuellt | BBR 5:61 |  |  |  |
| Möjlighet till utrymning vid brand *(om dörr eller fönster tas bort)* | BH | Visuellt | BBR 5:32 |  |  |  |
| **Underskrift (skrivs under när byggnationen är färdigställd)** |
| Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfylltsByggherre  | Entreprenör (om det finns utförande entreprenör) |