**KONTROLLPLAN** enligt plan- och bygglagen 10:6

Fastighetsbeteckning: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kommunens diarienummer (om det finns något):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ärendet avser: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

Byggherre (BH): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A-ritning (arkitektritning)

Entreprenör (E): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ K-ritning (konstruktionsritning)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant(BH eller E)  | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Resultat och datum | Signatur | Ev. anmärkning |
| Åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov/startbesked | BH | Visuellt | A-ritning |  |  |  |
| Lokalen är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga | BH | Mätning | BBR kap 3:51Minsta passagemått för entrédörr är 0,8 m  |  |  |  |
| VA-installationer är fackmannamässigt utförda | BH | Visuellt | BBR kap 6:6 |  |  |  |
| Ventilationen är anpassad för verksamheten | BH | Mätning, funktionskontroll | BBR kap 6:25 |  |  |  |
| Utrymning vid brand | BH | Visuellt, funktionskontroll | BBR kap 5:83Brandvarnare monterad |  |  |  |
| **Underskrift (skrivs under när byggnationen är färdigställd)** |
| Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfylltsByggherre  | Entreprenör (om det finns utförande entreprenör) |